.ALIASES
X_U6            U6(A=SET C=N90786 ) CN @AL8841.STARTUP(sch_1):INS90762@LEDR.LEDR.Normal(chips)
X_U8            U8(A=N90814 C=N90842 ) CN @AL8841.STARTUP(sch_1):INS90818@LEDR.LEDR.Normal(chips)
X_U7            U7(A=N90786 C=N90814 ) CN @AL8841.STARTUP(sch_1):INS90790@LEDR.LEDR.Normal(chips)
L_L1            L1(1=N90842 2=SW ) CN @AL8841.STARTUP(sch_1):INS90928@ANALOG.L.Normal(chips)
C_C6            C6(1=N90842 2=SET ) CN @AL8841.STARTUP(sch_1):INS90990@ANALOG.C.Normal(chips)
C_C4            C4(1=0 2=VIN ) CN @AL8841.STARTUP(sch_1):INS92116@ANALOG.C.Normal(chips)
C_C5            C5(1=0 2=VIN ) CN @AL8841.STARTUP(sch_1):INS92100@ANALOG.C.Normal(chips)
R_R1            R1(1=SET 2=VIN ) CN @AL8841.STARTUP(sch_1):INS92638@ANALOG.R.Normal(chips)
X_D1            D1(A=SW C=VIN ) CN @AL8841.STARTUP(sch_1):INS97600@B240.B240A.Normal(chips)
V_VCTRL          VCTRL(+=CTRL -=0 ) CN @AL8841.STARTUP(sch_1):INS99258@SOURCE.VPULSE.Normal(chips)
V_VIN           VIN(+=VIN -=0 ) CN @AL8841.STARTUP(sch_1):INS99212@SOURCE.VPULSE.Normal(chips)
X_U9            U9(GND_0=0 GND_1=0 SET=SET NC=NC CTRL=CTRL VIN=VIN SW=SW ) CN
+@AL8841.STARTUP(sch_1):INS100952@AL8841.AL8841.Normal(chips)
_    _(GND_1=0)
_    _(GND_0=0)
_    _(CTRL=CTRL)
_    _(NC=NC)
_    _(SET=SET)
_    _(SW=SW)
_    _(VIN=VIN)
.ENDALIASES
