* source AL8841
X_U6         SET N90786 LEDR
X_U8         N90814 N90842 LEDR
X_U7         N90786 N90814 LEDR
L_L1         N90842 SW  68u IC=0 
C_C6         N90842 SET  1n  TC=0,0 
C_C4         0 VIN  100n IC=0 TC=0,0 
C_C5         0 VIN  4.7u IC=0 TC=0,0 
R_R1         SET VIN  0.1 TC=0,0 
X_D1         SW VIN B240A
V_VCTRL         CTRL 0  
+PULSE 0 3.3 0 
V_VIN         VIN 0  
+PULSE 0 25 100n 3m 
X_U9         0 0 SET NC CTRL VIN SW AL8841 PARAMS:  TEMP_CHANGE_RATE=500U
+  TAMB=27 RTJA=56
